; Inter-Asterisk eXchange driver definition

;Legenda

;;;;;;;;

;type= tipul de entitate sip

;host= pentru a specifica tipul adresei IP

;secret= parola

;context= specifica tastarea in contextul specificat dupa egal

;dtmfmode= modul de transmitere al tonurilor dtmf

;qualify= este util in situatiile in care se doreste monitorizarea starii

; entitatii sip

[general]

[general]

disallow=all

allow=ulaw

allow=alaw

allow=gsm

allow=ilbc

[2000]

type=friend

host=dynamic

secret=1234

context=internal

qualify=yes

dtmfmode=rfc2833 ;standard dezvoltat de IETF care defineste metoda de

;transmitere a tonurilor dtmf prin intermediul pachetelor

;rtp

[3145]

type=friend

host=dynamic

secret=1234

context=iax2\_context

qualify=yes

dtmfmode=rfc2833

[4145]

type=friend

host=dynamic

secret=1234

context=iax2\_context

qualify=yes

dtmfmode=rfc2833